Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 KO-0415/13/24 z dnia 18.11.2024r

**Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3926i**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Opis** | **Rzeczywiste parametry oferowanego sprzętu** |
| Szybkość drukowania | Minimum 26 str./A4 /min.Minimum 20 str./A3/min.  |  |
| Panel dotykowy | Kolorowy panel dotykowy o przekątnej min. 10 cali |  |
| Pamięć urządzenia | Minimum 3,5 GB RAM, dysk SSD o pojemności min. 250 GB |  |
| Podajniki papieru | Minimum 2 kasety o pojemności min. 500 str. (80g/m2) + podajnik uniwersalny/ręczny o pojemności min. 100 kartek (80g/m2) |  |
| Dwustronny automatyczny podajnik oryginałów | Tak, minimum 200-kartkowyTaca odbiorcza 250 kartek |  |
| Obsługiwane formaty | Minimum A3, A4, A5 |  |
| Obsługiwane gramatury | Minimum w zakresie 60 - 250 g/m2 |  |
| Interfejsy | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB min. 2.0 |  |
| Rozdzielczość drukowania | Minimum 1200 x 1200 |  |
| Wydruk z urządzeń mobilnych | Tak |  |
| Drukowanie z pamięci USB  | Tak  |  |
| Języki drukowania | PCL 6, Adobe PS3 |  |
| Zabezpieczenia | Wydruk bezpieczny (rozpoczęcie wydruku dopiero po uwierzytelnieniu się użytkownika), TLS  |  |
| Wymagania dot. skanowania | - prędkość skanowania (jednostronne) minimum 135 str. A4 na minutę w czerni i kolorze,- skanowanie dwustronne 270 str A4- skanowanie do pamięci USB, skanowanie do e-mail, SMB, FTP,- skanowanie do przeszukiwanego PDF, OFFICE OPEN XML (PowerPoint, Word) |  |
| Dodatkowe funkcjonalności | - automatyczne drukowanie i kopiowanie dwustronne,- system umożliwiający zdalną diagnostykę i odczyt liczników.- Możliwość uruchomienia integracji z Active Directory- Zaimplementowana aplikacja do zarządzania użytkownikami **Universal Login Manager** w cenie urządzenia (zarządzanie uprawnieniami użytkowników do korzystania z kopii i wydruków w kolorze przy jednocześnie bardzo taniej kopii czarno-białej, pozwala na ograniczenie kosztów) - Filtrowanie adresów IP/MAC, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, Trusted Platform Module (TPM), **TPM 2.0**, bezpieczne drukowanie, blokada dysku twardego przy użyciu hasła, usuwanie danych, Mailbox, identyfikator działu, uwierzytelnianie użytkowników, |  |
| Dodatkowe | 1. Podstawa ułatwiająca przesuwanie drukarki.
2. Komplet oryginalnych materiałów eksploatacyjnych o wydajności wydruku wg danych producenta min:K – 38 000 stron A4CMY- 25,5 000 stron A4
 |  |
| Zakres dostawy | Dostawa wraz z wniesieniem do wskazanego przez Zamawiającego miejsca. Uruchomienie i konfiguracja urządzenia wg wytycznych Zamawiającego – min. Kopiowanie ustawień ze starego urządzeniaZobowiązanie do odebrania nieodpłatnie starego urządzenia i wystawienie dla Zamawiającego odpowiednich wymaganych prawem dokumentów |  |
| Gwarancja | 60 miesięcy lub 300 tyś kopii A4 - gwarancja sprawowana przez autoryzowany serwis producenta (potwierdzenie autoryzacji serwisowej przez Producenta lub jego organ w Polsce należy **dołączyć do oferty**)Czas reakcji serwisu do 120 minut |  |
| Dodatkowo | Czas dostawy do 7 dni od podpisania umowy |  |
|  |  |  |